Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Neumann János Informatikai Technikum

***Szakképesítés neve:*** Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

***száma:*** 5-0612-12-02

**VIZSGAREMEK**  
**Szász Tamás István korház hálózatának teszteléses dokumentációja**

Fazekas Gábor János, Hrazdyra Norbert Krisztián, Kun Leon

2/14B

Budapest, 2024.

Tartalom

[Hálózat ismertetése 3](#_Toc159426879)

[Kék terület 4](#_Toc159426880)

[VTP(Vlan Trunk Protocol) 4](#_Toc159426881)

[PAgP (Port Aggregation Protocol) 4](#_Toc159426882)

[Port biztonság (Port-security) 4](#_Toc159426883)

[Feszítőfa 4](#_Toc159426884)

## Hálózat ismertetése

Cégünket a Szász Tamás István kórház bízta meg, a több területre eső hálózatuk megtervezésével, illetve megvalósításával. Cégünk a kor legmodernebb eszközeit használva építette ki a hálózatot, mely a legbiztonságosabb módon lett felkonfigurálva

## Kék terület

### VTP(Vlan Trunk Protocol)

A VTP lehetővé teszi egy vagy több VLAN hozzáadását, átnevezését vagy törlését egyetlen kapcsolón (a szerveren), amely ezt az új konfigurációt továbbítja a hálózat összes többi kapcsolójára (kliensekre).


A VTP hibamentesen működik, addig, ameddig nem adunk meg eltérő információkat, a kliensnek és a szervernek.  
 A tesztelés érdekében, az egyik kliensen megváltoztattuk a domain címet.



1. ábra - VTP domain megváltoztatása a kliensen

Ekkor egy ún. **domain-mismatch** hibát kapunk, viszont a hálózat a hiba előtti beállításokkal, továbbra is működik.


2. ábra - Domain egyezés hiba a VTP-n

 A domain név megváltoztatása után, létrehozunk egy vlan-t a szerver switchen, HIBA névvel.

3. ábra - show vlan brief parancs kimenetele VTP esetén

A fenti fotón láthatjuk, hogy az S2-Switch, ami azonos domain címmel rendelkezik mint a szerver, megkapta a HIBA nevű vlan, viszont az S4, amin átállítottuk a domain címet hiba.hu-ra, nem kapta meg.


Miután a S4-en visszaállítjuk a domain címet, a szerverrel azonos domain címre (szaszkh.hu), az S4 kliens azonnal megkapja, a hiányzó VLAN-t



### PAgP (Port Aggregation Protocol)


A PAgP a Cisco saját fejlesztésű protokollja, mely az EtherChannel kapcsolatok automatikus létrehozását segíti. Használata esetén a kapcsolók PAgP-csomagokkal egyeztetnek a portok között az EtherChannel kialakításához. Ha a PAgP megfelelő Ethernet portokat talál, összefogja azokat egy EtherChannel-be, amely ezután egyedi portként vesz részt a feszítőfában.

A PAgP lényege hogy ha az egyeik kábel megsérül vagy lekapcsolódik akkor a másik csatlakoztatott kábel továbbra is működteti a hálózatot.




A fenti képen az S1 azaz a szerver Switchhez kapcsolódó port-channelek láthatóak

A PAgP csak akkor működik helyesen, ha jól konfiguráljuk fel. A mi esetünkben S1-S2 között az S1 fa0/6-os interfészen channel-group 1 mode desirable parancs van kiadva, ami a PAgP-t állítja be, amíg a másik oldalon channel-group 1 mode auto Aminek köszönhetően az S2 fa0/6 interfésze felveszi a másik oldalon megadott beállítást.

A tesztelés érdekében mindkét oldalt módját auto-ra állítottuk, így egyik oldal se kezdi el a PAgP csomagok egyeztetését ennek köszönhetően a switchek csak az egyik interfészen keresztül kommunikálhatnak


### Port biztonság (Port-security)

A port-security megvédi a hálózatot az ismeretlen MAC címek elárasztásától. Cégünk a sticky módszert használta a MAC-címek felismerésére. A három violation módból a restrictet választottuk ami amelett hogy eldobj a keretet, naplózza az eszköz MAC-címét. A tesztelés érdekében az fa0/12-es interfészre csatlakoztattunk egy új gépet. Mint látható a switch hétszer észlelt sértést és dobta el a csomagokat.




4. ábra- show port security parncs kimenete

### Feszítőfa protokoll (Spanning Tree Protocol)

A feszítőfa protokollt a redundancia növelése és a szórási viharok (broadcast-storm) elkerülése érdekében alkalmaztuk. Rapid-PVST+ használata esetén így néz ki egy broadcast üzenet. Látható, hogy a feszítőfa nem engedi el a szórásos üzentet.


A tesztelés érdekében kikapcsoltuk a feszítőfát a switcheken majd küldtünk egy szórásos üzenetet az egyik eszközről ezzel szórási vihart kialakítva.




A képen látható, hogy a csomag a végtelenségig vagy megszakításig kering a switchek között.

### DHCP-Snooping

A DHCP-Snooping funkciója a DHCP-üzenetek szűrése. Nem engedi át azokat DHCP-üzeneteket, amik nem megbízható portrol küldtek.

A tesztelés érdekében a Vlan 15-höz beraktunk egy „betörő” DHCP szervert, ami más átjárót ad, mint a rendes DHCP szerverünk.

Ha megfelelően beállítjuk a DHCP snoopingot akkor a rendes szerverről kapja meg az ip-címet